{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件二："]
[]
[]
["Item\n序号","Description\n项目名称","Specification\n规格说明","Unit\n单位","Q'ty\n数量"]
[]
[1,"“国家骨干高职建设院校”拆除","230cm/字","字",{"v":10,"d":"10.00"}]
[2,"“国”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"“家”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"“骨”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"“干”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"“高”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"“等”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"“职”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"“业”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"“院”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"“校”字制作","230cm/字，穿孔发光字，红灯，厚度70mm","字",{"v":1,"d":"1.00"}]
[12,"吊顶搬运","230cm/字","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[13,"排线布线","每字用2.5方线，加300瓦电源","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[14,"架子底部水泥加固","水泥沙石","包",{"v":10,"d":"10.00"}]
[15,"铁架喷漆防锈","防锈油、调和剂","桶",{"v":10,"d":"10.00"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}